附件1

基本功能及参数

基本功能：能够读取三代身份证上的一般信息、照片和附加信息。

能够读取新版外国人居住证上的一般信息、照片和附加信息。

指示灯功能：采用安全模块上的两个指示灯，使用导光柱导出。

两个指示灯,分别为右边的红灯是电源指示，左边的绿灯为运行指示，中间的红灯为故障指示灯。

USB接口。 蜂鸣提示功能。

◇读卡时间：≤1秒 ◇最大读卡距离：不低于30mm ◇提供完善的SDK软件包供系统集成商进行二次开发，支持VC/DELPHI

工作频率 13.56MHz±7KHz

调制方式 ASK和BPSK 蓝牙通讯方式 蓝牙4.0，向下兼容2.0设备

与卡片的通讯速率 106 Kbit/s

校验 循环冗余校验（CRC）

最大读卡距离 不小于30mm

供电电源 USB供电 电池容量 2500(mAh)

接口 USB2.0兼容USB1.1 外形尺寸 155mm×96mm×26mm

工作温度 0℃~50℃ 工作相对湿度（40℃） 小于90%

贮运温度 -40℃~60℃ 贮运相对湿度（40℃） 20%~93%